**附件一**

苏州市眼视光医院

办公设施一批询价采购

**报价文件**

正（副）本

报 价 人 名 称：

（加盖企业公章）

采 购 编 号：

项 目 名 称：

年 月 日

## **询价文件**

我院拟采购办公设施一批，采取询价的形式确定供应商，欢迎有意向的公司及供货商前来参加。

1. **采购内容：**办公设施一批
2. **采购预算：**人民币陆万零伍拾圆整（￥60050.00）
3. **采购产品参数：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的物名称 | 规格（mm） | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 办公桌1 | 1800\*1600\*760 | 4 | 张 | 1.办公桌检测（检验）报告必须包含如下检测数据：通过GB/T 3324-2017 、GB18584-2001检测标准：可溶性重金属（镉、铅、铬、汞)均未检出,甲醛释放量≤0.2 mg/L，TVOC未检出；2.刨花板（检验）报告必须包含如下检测数据：符合GB/T 17657-2013、GB/T 35601-2017、GB/T 4897-2015标准；甲醛释放量≤0.02mg/m³，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）均未检出，握螺钉力（板面）≥1800N，握螺钉力（板边）≥1000N，静曲强度≥32Mpa，弹性模量≥4000Mpa，内胶合强度≥1.2Mpa，表面胶合强度≥2 Mpa。 |
| 2 | 办公椅1 | 人造革升降椅 | 4 | 张 | 1.皮革（检验）报告必须包含如下检测数据：符合GB/T16799-2018标准；涂层粘着牢度≤8N/10mm,撕裂力≤80N，气味≤2级。 |
| 3 | 文件柜 | 1200\*430\*2000 | 4 | 套 | 1、贴面板材：优质三聚氰胺纸 ,甲醛释放限量＜0.05mg/L，  2、基材：采用优质E0级刨花板,优质绿色环保产品,含水率10.8%，甲醛释放量5.1mg/100g,  3、粘合剂：优质乳胶,游离甲醛含量＜0.05g/kg，  4、封边用材：1mm厚PVC胶边，进口热熔胶.  5、品牌优质五金配件 |
| 4 | 办公桌2 | 1200\*600\*760 | 23 | 张 | 1.办公桌检测（检验）报告必须包含如下检测数据：通过GB/T 3324-2017 、GB18584-2001检测标准：可溶性重金属（镉、铅、铬、汞)均未检出,甲醛释放量≤0.2 mg/L，TVOC未检出；2.刨花板（检验）报告必须包含如下检测数据：符合GB/T 17657-2013、GB/T 35601-2017、GB/T 4897-2015标准；甲醛释放量≤0.02mg/m³，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）均未检出，握螺钉力（板面）≥1800N，握螺钉力（板边）≥1000N，静曲强度≥32Mpa，弹性模量≥4000Mpa，内胶合强度≥1.2Mpa，表面胶合强度≥2 Mpa。 |
| 5 | 办公椅2 | 网布升降椅 | 23 | 张 | 1.高弹阻燃海绵（检验）报告必须包含如下检测数据：符合QB/T 10802-2006、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、QB/T 1952.1-2012标准，甲醛释放量≤ 0.01mg/㎡h，TVOC未检出，拉伸强度≥170 KPa，撕裂强度≥10N/cm,湿热老化后拉伸强度≥150 KPa，回弹率≥50%。 |

**四：检测报告相关要求（须符合国家标准GB或GB/T）：**

1.本项目核心产品为：办公桌、文件柜、椅子。响应单位须提供所投产品的由具有检验（检测）资质机构出具的抽样检测报告包括：原材料抽样检测报告包括：刨花板、高弹阻燃海绵、缓冲导轨、ABS封边条（激光封边条）、铝材、皮革、网布、转椅底盘、气压棒（气弹簧）、万向脚轮、拉手、三合一连接件、锁具。检测报告必须为国家认可的第三方检测机构颁发的，检测报告封面需有CMA（国认监认字），检测报告必须为抽样检测，检测报告等级需为合格品。否则检测报告无效。

2.响应单位须提供所投产品的由具有检验（检测）资质机构出具的检测报告包括：成品抽样检测报告：办公桌、办公椅、文件柜等检测报告的名称要与上述名称相一致，样品的等级需为合格品。否则检测报告无效。

检测报告除提供复印件外还必须提供以下二者之一备查：（1）检测报告的网页截图和查询路径（必须为出具报告的检测机构的网站）；（2）检测报告原件或公证件，原件或公证件应与响应文件同时递交，无需密封。提供的检测报告须包含封底及封面，复印局部内容及复印缩放均视为无效，复印件须加盖供应商公章。

3.检测报告相关要求（须符合国家标准GB或GB/T）：

3.1.办公桌检测（检验）报告必须包含如下检测数据：通过GB/T 3324-2017 、GB18584-2001检测标准：可溶性重金属（镉、铅、铬、汞)均未检出,甲醛释放量≤0.2 mg/L，TVOC未检出。

3.2.铝材（检验）报告必须包含如下检测数据：符合GB/T 3325-2017、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标准；外观性能要求金属件符合合格，经乙酸盐雾试验连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级

3.3. 气压棒（检验）报告必须包含如下检测数据：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999、GB/T 29525-2013、GB/T 3325-2017标准，经中性盐雾试验连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级。

3.4. 网布（检验）报告必须包含如下检测数据：符合GB 18401-2010标准，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出。

3.5. 高弹阻燃海绵（检验）报告必须包含如下检测数据：符合QB/T 10802-2006、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、QB/T 1952.1-2012标准，甲醛释放量≤ 0.01mg/㎡h，TVOC未检出，拉伸强度≥170 KPa，撕裂强度≥10N/cm,湿热老化后拉伸强度≥150 KPa，回弹率≥50%。

3.6. 三合一连接件（检验）报告必须包含如下检测数据：符合GB/T 28203-2011、GB/T3325-2017标准，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度为≥620N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度为≥800N；三合一偏心连接件偏心体抗压强度为≥300N，通过经乙酸盐雾试验连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级。

3.7. 转椅底盘（检验）报告必须包含如下检测数据：符合GB/T 3325-2017,金属件外观性能要求焊机件未见缺陷、电镀层未见缺陷；金属电镀层抗盐雾18h应达到无锈点。

3.8. 锁具（检验）报告必须包含如下检测数据：符合QB/T1621-2015、GB/T35607-2017标准，产品有害物质（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均未检出。

3.9. 拉手（检验）报告必须包含如下检测数据：符合GB/T 3325-2017；GB/T 35607-2017，产品有害物质（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均未检出，理化性能要求金属电镀层抗盐雾无锈点。

3.10. 刨花板（检验）报告必须包含如下检测数据：符合GB/T 17657-2013、GB/T 35601-2017、GB/T 4897-2015标准；甲醛释放量≤0.02mg/m³，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）均未检出，握螺钉力（板面）≥1800N，握螺钉力（板边）≥1000N，静曲强度≥32Mpa，弹性模量≥4000Mpa，内胶合强度≥1.2Mpa，表面胶合强度≥2 Mpa。

3.11. 皮革（检验）报告必须包含如下检测数据：符合GB/T16799-2018标准；涂层粘着牢度≤8N/10mm,撕裂力≤80N，气味≤2级。

**五、综合说明：**

1.投标报价包括完成该标的物的全部产品和服务、人工费及其它辅助费用、管理、维护、保险、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.响应单位必须承诺响应谈判文件中提出的全部服务要求，如果对其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出。

**六、售后服务：**

## 售后服务要求：整体质保不低于五年，终身服务。在保修期内及保修期后，保修的货物在运行中发生问题，供应商维修响应时间为1小时，在2小时内到达现场并开始维修服务。小故障3小时解决，大故障12小时解决（特殊配件更换除外），并提供及时准确的技术服务。供应商应按其响应文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

**七、交付期要求：**

合同签订生效后10内完成送货安装。

**八、合同价款支付：**

合同签订后中标人向采购单位供货后提出验收，验收完成后按照合同支付货款。

**九、询价地点：**

地点：苏州市眼视光医院或苏州卫生职业技术学院（本项目为询价标，无需供应商在场，将标书放在门卫室即可）

**十、本次询价为最终报价。**

**十一、询价程序：**

1、有意参与的供应商请和采购联系人联系获取采购文件（免费）。

2、由询价小组审查供应商提交的响应文件。

3、询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

5、 询价小组所有成员集中与单一供应商分别进行询价，并给予所有参加询价的供应商平等的询价机会。

6、在询价过程中，询价小组可以根据询价文件和询价情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对询价文件作出的实质性变动是询价文件的有效组成部分，询价小组将及时以书面形式同时通知所有参加询价的供应商。

7、供应商应当按照询价文件的变动情况和询价小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

8、经询价确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由询价小组采用最低价中标方式确认中标方。

9、询价小组根据询价成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加询价的供应商。

10、如询价过程中出现本采购文件未尽事宜，由询价小组根据有关法律、法规讨论决定。

**十二、询价响应文件的组成及要求:**

（一）文件组成：

## 1. 报价文件封面；

## 2.询价采购响应报价表 (需注明最低成交价)：

## 3.货物和服务的数量、品牌、型号、规格、配置、性能技术指标说明、交货期说明、质保期限、售后服务承诺（包括服务响应时间）等。

4.产品彩页，产品检测报告

5.保质保量、按期完成该项目的书面承诺书；

## 6. 资质证明文件：

## 企业法人有效营业执照、生产/经营许可证、税务登记证

## 法定代表人授权书及经办人身份证复印件；

1. 法定代表人授权委托书（如有授权）；
2. 代理授权证明(如有授权)；
3. 报价人认为与本次招标有关的其他资料；
4. 国家法律、法规所规定的其他资料

（二）文件要求：

1、数量要求为一本正本，四本副本，装订成册；装在一个文件袋里密封，封口处盖公章，并在密封袋正面有醒目的采购文件编号、项目名称和供应商全称；

2、询价响应文件每页须要询价供应商企业法定代表人签章或其授权代表签字或盖公章。

**十三、成交原则：**报价价格最低为本次询价的成交供应商。

**十四、合同主要条款：**

根据询价编号 询价邀请函及该文件的询价响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的 事宜，签订本合同书。

A、合同内容：

1、乙方负责完成甲方要求的服务，详见询价文件。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①成交通知书；

②乙方成交的询价响应文件；

③乙方在询价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

B、价格与支付：

1、合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币 元，包括货物的制造、辅材、安装、人工、保险、运费、售后服务、检测、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、付款：

合同签订后中标人向采购单位供货后提出验收，验收完成后支付全款

C、质量与验收：

1、乙方应按照询价邀请函的有关规定提供合格的服务；

2、验收标准根据有关规定及技术要求，验收通过为准。

D、违约责任：按询价邀请函的规定执行。

E、合同生效及其它：

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章或合同章后即生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

本询价文件及投标人的响应文件是本合同不可分割的组成部分。

**十五、综合说明：**

响应单位需单独制作标书。询价报价所报内容包括货物的制造、辅材、安装、人工、保险、运费、售后服务、检测、各种税费以及质保期间的一切费用。

**十六、联系方式：**

联系人：李老师 沈老师 联系地址：苏州市眼视光医院

联系电话：0512-65097027； 传真：0512-65163599

**法人授权委托书**

**法人授权委托书**

本授权委托书声明： 我 （姓名）系 （供应单位名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市眼视光医院组织实施的编号为 号的询价邀请活动。代理人在询价活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自询价活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

单位名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年　 月　 日

**询价响应承诺书**

**询价响应承诺书**

苏州市眼视光医院：

我们收到你们 号询价采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加询价。

1、愿意按照询价采购文件的一切要求，提供以上商品，同时负责该货物的生产、人工、保险、运输、售后服务、税金等质保期间的一切费用，总价格及明细见《询价采购响应报价表》。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行询价采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行供货义务。

3、我方愿意提供贵方在询价采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方询价文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

4、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。

5、我方承诺该项询价开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方询价响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资料资格将被取消。

6、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方的成交资格。

7、与本询价有关的通讯地址：

单 位： 联 系 人：

地 址： 邮政编码：

联系电话： 传 真：

供应商名称：（单位盖章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）

年 月 日

**询价响应报价表**

### 询价响应报价表（格式）

报价项目名称：

询价响应单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **询价响应报价表** | | | | | |
| 序号 | 品名、规格、质量等级（附图片） | | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| 总价 |  | | | | |
| 投标总报价（人民币大写）： | | | | | |
| 交货期 | |  | | | |
| 优惠条款 | |  | | | |
| 发票类型及税率 | |  | □增值税普通发票  □增值税专用发票  税率： % | | |

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年 月 日

注：1、投标上述报价包含一切由供方承担的费用。

**供应商关于资格的声明函**

**供应商关于资格的声明函**

标书编号：

日 期：

苏州市眼视光医院：

我公司愿参加本次 询价采购活动。我公司在询价响应文件中所有关于询价资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

询价代表签字：

询价供应商公章：